AMI 시험 접수 안내사항

셔터

안녕하십니까? 건축자재시험연구원 방문과 시험의뢰에 감사드립니다.

시험 접수 및 의뢰요청 시 다음 사항을 반드시 확인하여 주시고, 시험 진행이 원활하게 되도록 협조 부탁드립니다.

1. 시험의뢰 접수

- 시험접수는 의뢰업체가 직접 진행하며 기업지원플러스(www.g4b.go.kr)를 통해 이루어집니다.

(시험 접수관련 자세한 사항 및 변경사항은 담당자와 연락하시기 바랍니다)

(담당자 : 경영지원실 김남숙팀장, Tel : 043-534-3458, E-mail : nskim@ami20.re.kr)

- 시험접수 후 시험 수수료 및 시료 입고가 완료 되면, 접수승인 및 시험이 진행됩니다.

※ G4B 신청접수는 8.시험 접수방법를 참고하시기 바랍니다.

※ 시험접수시 시험성적서 종류(KOLAS 성적서, 일반성적서)를 반드시 확인해주시기 바랍니다.

2. 인증 항목

- KOLAS 성적서발급, 효율관리기자재 인증업무, 고효율에너지기자재 인증업무, 환경표지 인증, 내화구조 인증 관련 업무가 가능합니다.

3. 시험항목에 따른 시험체 사이즈 및 수량

시험 항목	시험체 사이즈	수량
기밀·열관류(단열) 시험	1 000 × 2 100 mm 1 100 × 2 200 mm 1 200 × 2 400 mm 1 500 × 2 400 mm 2 000 × 2 000 mm 2 200 × 2 200 mm 2 400 × 2 400 mm ※ 외경 사이즈 기준	1 EA 이상 ※ 1개의 시료로 모든 시험이 가능합니다. 기타 사이즈는 문의바랍니다.
수밀·내풍압 시험	1 000 × 2 100 mm 1 500 × 1 500 mm 2 000 × 2 000 mm ※ 외경 사이즈 기준
침입저항 성능 시험	2 400 × 2 400 mm 이내 ※ 외경 사이즈 기준

구분		연락처	이메일
시험관련 (기밀, 수밀, 내풍압, 결로, 단열, 침입저항)	조동환 실장	070-4922-7123	dhcho@ami20.re.kr
	김대호 연구원	070-4922-7130	charikings9@naver.com
	장희진 연구원	070-4453-7847	hjjang@ami20.re.kr
	백선웅 연구원	070-4922-7124	swbaek@ami20.re.kr
접수관련	김남숙 팀장	TEL : 043-534-3458 FAX : 043-537-3458	nskim@ami20.re.kr
홈페이지		http://www.ami20.re.kr/
주소		충청북도 진천군 문백면 계산3길 162-30

/ 5

4. 시험 진행

4.1. 시험체 입고

- 시험 접수 후 [첨부1. 시험접수 동의서]를 작성해 주시고, 날인하여 상기 연구원의 메일 혹은 시험체와 함께 입고해 주시길 바랍니다.

- 성적서에 첨부되는 시험체 구성목록 및 도면을 시험체 입고 시 반드시 제출하여야 하며, 시험체와 일치되게 명시되어야 합니다.

※ 도면은 CAD파일로 보내주셔야 하며, 상세도면에 슬랫의 두께, 형식, 가이드레일의 형식, 두께

모델명 및 세부 사양 등이 시험체  구성 목록표와 동일하게 명시되어야 합니다.

([첨부2. 도면작성 샘플][첨부3. 시험체 구성 목록표] 참고)

4.2. 시험체 확인

- 완제품으로 입고된 시험체가 의뢰사항(도면)과 다를 경우, 시료는 의뢰업체로 반출되며 시료 보완 후 재입고됩니다. (시험 일정이 지연됩니다.)

- 셔터의 경우 기밀성능시험을 신청하신 경우, Slat 및 가이드레일에 실런트 처리가 되어 있으면 시험이 불가합니다. 또한 슬랫의 고정방식은 도면(ex. 윈드락, 엔드락, 가이드레일에 스크류 처리)에 정확히 그려주셔야합니다.

- 셔터의 경우는 닫힌 상태로 보내주셔야 하며 스스로 자립할 수 있어야 합니다.

- 도면은 슬랫의 개수등이 정확하게 작성해주셔야 합니다.

4.3. 시험체 검토

시험 완료 후 의뢰업체에서 제시한 시험체 구성 및 재질 등 도면과 일치 여부 확인을 위해 시료의 일부를 절단 또는 분해 할 수 있습니다.

시험체 절단 및 분해를 원하지 않을 경우 KOLAS 인증 시험성적서 발급이 불가능 합니다.

5. 시료 설치 및 해체

- 시료의 설치 및 해체 업무는 연구원에 문의 바랍니다.

6. 시료 회수

- 성적서 발급 후 7일 이후에 시료를 회수하지 않을 경우, 통보 후 업체로 반출 또는 폐기 됩니다. (폐기 처리 시 비용은 의뢰자 부담.)

8. 시험 접수 방법

- 시험접수는 의뢰업체가 직접 진행하며 기업지원플러스(www.g4b.go.kr)를 통해 이루어집니다. 자세한 접수 방법은 아래 그림 순서을 참고 부탁드립니다. 만약 대행접수를 원하실 경우에는 대행 접수하여 드립니다.

- 시험 접수 방법

1. www.g4b.go.kr에 접속후 로그인 후 성적서를 클릭.

2. 키워드에 “건축”입력 후 검색 → 건축자재시험연구원에서 시험 검사 신청

3. 성적서 구분에서 성적서(KOLAS, 일반 등 성적서를 선택.

4. 항목추가를 클릭하고 품목에서 셔터을 선택

5. 원하는 시험 항목을 클릭 후 선택완료를 누름.

6. 최하단의 시험 신청을 클릭.

[첨부1. 시험 접수 동의서]

1. 건축법 제52조의 4 제3항에 따라 성능시험 결과 성적서를 지정 건축자재 품질관리 정보공개 단체에 제공 하는데 동의합니다.	□동의함 □동의안함
2. 시험 종료 후 시험체 검사를 위해 절단 또는 파괴하여 확인하는 것에 동의합니다.	□동의함 □동의안함
3. 내화 시험 진행 시 다량의 연기 발생으로 시험자의 유해성 물질 노출 및 주변 민원이 예상되는 경우 기술책임자와 협의를 거쳐 사전 통보 없이 시험을 중단할 수 있음을 동의합니다.	□동의함 □동의안함
4. 제출한 시험의뢰서(G4B)의 내용과 시험체, 시험체 구성, 도면이 일치함을 확인합니다. 시험의뢰서와 일치하지 않을 경우 불이익(시험 일정 및 성적서 발급 지연 등)이 발생할 수 있음에 확인합니다.	□확인함
5. 시험종료 후 2주 이내 자료송부가 완료되지 않을 경우 성적서 발급이 불가 할 수 있음을 확인합니다.	□확인함
6. 신청 시험에 대하여 적합성 진술을 요청합니다.	□요청 ■미요청

셔터

시험 접수 동의서

위 사항을 확인 및 검토 하였으며 시험을 진행하는 것에 동의합니다.
20 . . . AMI-QP-09-03(0)
시료명 :
의뢰업체 :
담당자 :		신청인 서명 필수 (서명 또는 인)
건축자재시험연구원(주)
접수번호 :	연구원 확인 :

[첨부2. 도면작성 샘플(셔터)]

셔터

입면도(ELEVATION(INSIDE) / 단면도(VERTICAL, HORIZONTAL SECTION)

※ 구성제품의 세부내용(규격, 재질 등 그 외 특이사항 등)

※ 시험체 구성목록표와 동일하게 작성

※ 글씨 포인트는 세부사양이 육안으로 확인 가능하게 기재할 것.

[첨부3. 시료 확인표(셔터 예시)]

시료 확인표

AMI-QP-12-01A(0)

회사(업체)명				대표자
주소
담당자			연락처
			이메일
시료명	예)AL 단열셔터(10 mm) ※시료명은 G4B 신청시 시료명과 동일하게 작성
성적서 사용 목적	□품질확인용 □성능확인용 □거래처 및 현장 제출용 □기타(검토용)
시험항목	□ 품질성능 확인용 □ KS F 2278 (열관류율) □ KS F 2292 (기밀) □ 수밀성능 [등급 선택 : □ 10 / □ 15 / □ 25 / □ 35 / □ 50 ] □ 내풍압성능 [등급 선택 : □ 80 / □ 120 / □ 160 / □ 200 / □ 240 / □ 280 / □ 360 ] □ 침입저항 시험 : 국토고통부 고시 범죄예방 건축기준 □ 동하중
시험체 크기 (mm)		0 000 × 0 000 × 000
개폐방식	□ 상하 □ 좌우 □ 슬라이딩 □ 기타 (직접 기재)

구 성			재 질		모델명			제조업체
가이드레일
슬랫
기타
시험체 설치방안 확인		□ 직접설치 □ 위탁
도면 제출
의뢰자 요구 사항		입회여부 : □ 참석 □ 불참					입회자 :
※ 시험을 위하여 설치된 시료는 당사에 제출한 도면과 일치함을 확인 합니다. ※ 시험체 종료 후 확인이 필요한 경우, 시료의 일부를 절단 또는 파괴하여 확인하는 것에 동의합니다.
접수번호 (시험기관 작성)				의뢰자		년 월 일 (서명)
				(확인) 시험실무자		년 월 일 (서명)

[첨부4. 시험체 확인 및 양생 동의서]

시험체 확인 및 양생 동의서

1. 시험체의 제작 양생

시 험 체 양 생	※ 시료는 실내에서 제작 보관되었으며, 24시간 이상의 양생을 거쳐 항량이 되도록 양생하여 의뢰하였음.	확인
		□

2. 시험체의 운송, 보관 양생

시 험 체 확인사항	구 분	불필요	필요
	흡습성 또는 습기에 영향을 받을 수 있는 재료 포함에 따른 추가 양생의 필요 (수분을 흡수하기 쉬운 시험체)	□	□
	2. 보관 또는 운송 중 침수 등에 의한 시험체의 양생 필요 여부 (수분이 침투하기 쉬운 구조)	□	□

위 사항을 확인 및 검토하였으며 시험을 진행하는 것에 동의합니다.

20    .     .     .

시 료 명 :

의뢰업체 :

담 당 자 : 신청인 서명 필수 (서명 또는 인)

건축자재시험연구원㈜

접수번호 :	연구원 확인:

AMI-ET-01-05(0)

※ 양생 필요시

	시작 시점	종료 시점
양생기간	20 . . .	20 . . .
양생조건	℃, %	℃, %